|  |  |
| --- | --- |
| **Данные электронной подписи**Владелец: Попова Татьяна АнатольевнаОрганизация: ООО "ТД "ВОСТОК-СЕРВИС", 4501202453 450101001Подписано: 01.07.2022 08:16 (МСК)**Данные сертификата**Серийный номер: 0199466F00ADAE8DBA492B16810DB87763Срок действия: 07.06.2022 09:35 (МСК) - 07.06.2023 09:45 (МСК)Издатель сертификата: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" | **Данные электронной подписи**Владелец: Турутин Александр ВикторовичОрганизация: АО "ЮТЭК - ПЫТЬ-ЯХ", 8612011606 861201001Подписано: 11.07.2022 06:17 (МСК)**Данные сертификата**Серийный номер: 032732430004AEC78F4B292474403E9E13Срок действия: 20.12.2021 06:59 (МСК) - 20.12.2022 06:56 (МСК)Издатель сертификата: АО "ПФ "СКБ Контур" |
| **Документ подписан электронной подписью** | **Документ подписан электронной подписью** |
| **Номер договора**: 2022.108057**Место подписания**: Электронная площадка www.rts-tender.ru**Реестровый номер закупки**: 32211456641 |  |

Приложение № 1

к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_. \_\_\_\_\_\_\_.2022

**Спецификация**

**на поставку специальной одежды, обуви, СИЗ для работников АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Размеры** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без НДС, руб.** | **Стоимость без НДС, руб.** | **НДС 20%\*** | **Стоимость с учетом НДС 20%.\*** |
| **1** | **Костюм, цвет темно-синий с желтым****Костюм САТУРН-Н** | ***48-50/158-164*** | **комплект** | ***1*** |  |  |  |  |
| ***48-50/170-176*** | ***13*** |
| ***48-50/182-188*** | ***7*** |
| ***44-46/158-164*** | ***1*** |
| ***44-46/170-176*** | ***8*** |
| ***44-46/182-188*** | ***1*** |
| ***60-62/170-176*** | ***1*** |
| ***68-70/170-176*** | ***1*** |
| ***56-58/170-176*** | ***8*** |
| ***56-58/182-189*** | ***2*** |
| ***52-54/182-188*** | ***5*** |
| ***52-54/170-176*** | ***5*** |
| **ИТОГО** | ***53*** |  |  |  |  |
| **2** | **Куртка на молнии, цвет темно-синий с серым**  **Куртка СПЕЦ на молнии** | ***44-46/170-176*** | **штук** | ***3*** |  |  |  |  |
| ***52-54/182-188*** | ***2*** |
| ***56-58/170-176*** | ***1*** |
| ***48-50/158-164*** |  | ***1*** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | ***7*** |  |  |  |  |
| **3** | **Брюки, цвет темно-синий с серым****Куртка СПЕЦ на молнии** | ***44-46/170-176*** | **штук** | ***3*** |  |  |  |  |
| ***52-54/182-188*** | ***2*** |
| ***56-58/170-176*** | ***1*** |
| ***48-50/158-164*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***7*** |  |  |  |  |
| **4** | **Костюм утепленный, цвет-синий с красным****Костюм АНГАРА** | ***48-50/158-164*** | **комплект** | ***1*** |  |  |  |  |
| ***48-50/170-176*** | ***6*** |
| ***48-50/182-188*** | ***5*** |
| ***44-46/170-176*** | ***5*** |
| ***44-46/182-188*** | ***2*** |
| ***68-70/170-176*** | ***1*** |
| ***56-58/170-176*** | ***5*** |
| ***56-58/182-189*** | ***1*** |
| ***52-54/182-188*** | ***2*** |
| ***52-54/170-176*** | ***5*** |
| **ИТОГО** | ***33*** |  |  |  |  |
| **5** | **Куртка утепленная, цвет темно-синий с серым** | ***48-50/170-176*** | **штук** | ***2*** |  |  |  |  |
| ***44-46/170-176*** | ***2*** |
| ***56-58/170-176*** | ***1*** |
| ***52-54/182-188*** | ***1*** |
| ***48-50/168-164*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***7*** |  |  |  |  |
| **6** | **Брюки утепленные, цвет темно-синий с серым** | ***48-50/170-176*** | **штук** | ***2*** |  |  |  |  |
| ***44-46/170-176*** | ***2*** |
| ***56-58/170-176*** | ***1*** |
| ***52-54/182-188*** | ***1*** |
| ***48-50/158-164*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***7*** |  |  |  |  |
| **7** | **Костюм противоэнцефалитный** | ***52-54/182-188*** | **комплект** | ***3*** |  |  |  |  |
| ***52-54/170-176*** | ***3*** |
| ***44-46/158-164*** | ***1*** |
| ***44-46/170-176*** | ***5*** |
| ***44-46/182-188*** | ***3*** |
| ***48-50/158-164*** | ***1*** |
| ***48-50/170-176*** | ***2*** |
| ***56-58/170-176*** | ***4*** |
| ***56-58/182-188*** | ***2*** |
| ***64-66/182-188*** | ***2*** |
| **ИТОГО** | ***26*** |  |  |  |  |
| **8** | **Плащ, цвет синий****Плащ ФОРЕСТ** | ***44-46/170-176*** | **штук** | ***3*** |  |  |  |  |
| ***44-46/158-164*** | ***1*** |
| ***44-46/182-188*** | ***1*** |
| ***48-50/158-164*** | ***1*** |
| ***48- 50/170-176*** | ***1*** |
| ***48- 50/182-188*** | ***1*** |
| ***52-54/170-176*** | ***4*** |
| ***52-54/182-188*** | ***3*** |
| ***56-58/182-188*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***16*** |  |  |  |  |
| **9** | **Подшлемник летний****Подшлемник** |  | **штук** | ***41*** |  |  |  |  |
| **10** | **Ботинки летние****Ботинки Трейл ИКС КП** | ***размер 38*** | **пары** | ***2*** |  |  |  |  |
| ***размер 39*** |  | ***1*** |
| ***размер 40*** | ***9*** |
| ***размер 41*** | ***11*** |
| ***размер 42*** | ***9*** |
| ***размер 43*** | ***19*** |
| ***размер 44*** | ***12*** |
| ***размер 45*** | ***7*** |
| ***размер 46*** | ***2*** |
| ***размер 47*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***73*** |  |  |  |  |
| **11** | **Ботинки летние для сварщика** | ***размер 42*** | **пары** | ***1*** |  |  |  |  |
| ***размер 43*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***2*** |  |  |  |  |
| **12** | **Каска термостойкая, цвет оранжевыйКаска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT** |  | **штук** | ***19*** |  |  |  |  |
| **13** | **Каска термостойкая, цвет белый****Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO 76517** |  | **штук** | ***7*** |  |  |  |  |
| **14** | **Каска защитная, цвет оранжевый****Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT** |  | **штук** | ***18*** |  |  |  |  |
| **15** | **Щиток защитный лицевой с креплением на каску термостойкой****Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04290** |  | **штук** | ***19*** |  |  |  |  |
| **16** | **Щиток защитный для сварщика для аргоновой сварки**Щиток сварщика защитный КН CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT с креплением на каске 05145 |  | **штук** | ***1*** |  |  |  |  |
| **17** | **Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла летний****Костюм ЗЕВС** | ***56-58/182-188*** | **комплект** | ***1*** |  |  |  |  |
| ***52-54/170-176*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***2*** |  |  |  |  |
| **18** | **Перчатки термостойкие****Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 термост.** |  | **пара** | ***96*** |  |  |  |  |
| **19** | **Краги (перчатки) для защиты от искр и брызг расплавленного металла****Краги G340** |  | **пара** | ***18*** |  |  |  |  |
| **20** | **Белье летнее трикотажное****Белье летнее** | ***44-46/158-164*** | **комплект** | ***2*** |  |  |  |  |
| ***44-46/170-176*** | ***5*** |
| ***44-46/182-188*** | ***1*** |
| ***48-50/158-164*** | ***2*** |
| ***48-50/170-176*** | ***8*** |
| ***48-50/182-188*** | ***7*** |
| ***52-54/170-176*** | ***6*** |
| ***52-54/182-188*** | ***5*** |
| ***56-58/158-164*** | ***1*** |
| ***56-58/170-176*** | ***4*** |
| ***56-58/182-188*** | ***1*** |
| ***60-62/170-176*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***43*** |  |  |  |  |
| **21** | **Костюм утепленный для защиты от электродуги****Костюм ЭЛЕКТРА З-10 БИО СО (кур+п/к)** | ***44-46/170-176*** | **комплект** | ***1*** |  |  |  |  |
| ***48-50/170-176*** |  | ***2*** |  |  |  |  |
| ***48-50/182-188*** | ***1*** |
| ***52-54/170-176*** | ***1*** |
| ***52-54/182-188*** | ***2*** |
| ***64-66/182-188*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***12*** |  |  |  |  |
| **22** | **Костюм летний для защиты от электродуги****Костюм ЭЛЕКТРА Л-13 БИО мужской (кур+п/к)** | ***44-46/182-188*** | **комплект** | ***1*** |  |  |  |  |
| ***44-46/170-176*** | ***1*** |
| ***48-50/158-164*** | ***2*** |
| ***48-50/170-176*** | ***4*** |
| ***48-50/182-188*** | ***2*** |
| ***52-54/170-176*** | ***5*** |
| ***52-54/182-188*** | ***5*** |
| ***56-58/158-164*** | ***1*** |
| ***56-58/170-176*** | ***2*** |
| ***56-58/192-200*** | ***1*** |
| ***64-66/182-188*** | ***2*** |
| **ИТОГО** | ***26*** |  |  |  |  |
| **23** | **Жилет сигнальный****Жилет сигнальный ГАБАРИТ** | ***48-50/158-164*** | **штук** | ***2*** |  |  |  |  |
| ***48-50/182-188*** | ***3*** |
| ***48-50/170-176*** | ***1*** |
| ***44-46/170-176*** | ***4*** |
| ***52-54/182-188*** | ***3*** |
| ***52-54/170-176*** | ***4*** |
| ***56-58/170-176*** | ***4*** |
| ***56-58/182-188*** | ***3*** |
| ***68-70/170-176*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***25*** |  |  |  |  |
| **24** | **Сапоги резиновые****Сапоги ПВХ** | ***на размер 38*** | **пара** | ***5*** |  |  |  |  |
| ***на размер 40*** | ***6*** |
| ***на размер 41*** | ***5*** |
| ***на размер 42*** | ***4*** |
| ***на размер 43*** | ***9*** |
| ***на размер 44*** | ***5*** |
| ***на размер 45*** | ***1*** |
| ***на размер 46*** | ***1*** |
| **ИТОГО** | ***36*** |  |  |  |  |
| **25** | **Наколенники универсальные** |  | **пара** | ***2*** |  |  |  |  |
| **26** | **Костюм серый с синим**Костюм ЛАГУНА НЭВИ | ***52-54/158-164*** | **комплект** | ***2*** |  |  |  |  |
| ***\*Заполняется в случае если Поставщик в соответствии с НК РФ является его налогоплательщиком.*** |
| **от Покупателя:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Турутин****м.п.** | **от Поставщика:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****м.п.** |

Приложение № 2

к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_. \_\_\_\_\_\_\_.2022

**Техническое задание**

**на поставку специальной одежды, обуви, СИЗ для работников АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» на 2022 год**

**Техническое задание**

**на поставку спецодежды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание, технические характеристики** | **Количество** |
| **1** | Костюм, цвет темно-синий с желтымКостюм САТУРН-Н | Комплектация: куртка, брюкиТкань: смесовая, хлопок - 50%, полиэфир - 50%, плотность 215 г/м2, ВОЗастежка: супатнаяВоротник: отложнойКарманы: на куртке - накладные полуобъемные с клапанами, на брюках - накладные полуобъемныеЦвет: темно-синий с желтымИндивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **53** |
| **2** | Куртка на молнии, цвет темно-синий с серым Куртка СПЕЦ на молнии | Ткань: «Томбой» (Carrington) или эквивалентСостав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м²Отделка: МВО, К50Застежка: центральная на молнииВоротник: стойка с застежкой на кнопкеРегулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопкахКарманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропускаЦвет: темно-синий с серымИндивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **7** |
| **3** | Брюки, цвет темно-синий с серымКуртка СПЕЦ на молнии | Ткань: «Томбой» (Carrington) или эквивалентСостав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м2Отделка: МВО, К50 Застежка: центральная на пуговицахРегулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокамКарманы: боковые карманы, накладной карман с клапаном на задней половинке, карман для инструментовУсилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышейЦвет: темно-синий с серым | **7** |
| **4** | Костюм утепленный, цвет синий с краснымКостюм АНГАРА | Должен быть предназначен для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладкаТкань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 240 г/м2, ВО.Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м2, куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слояКапюшон: утепленный, съемный на кнопках, регулируетсяВоротник: стойка со съемным меховым воротникомРегулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежкеКарманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке.Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшонаЦвет: темно-синий с красным.Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» | **33** |
| **5** | Куртка утепленная, цвет темно-синий с серымКуртка СПЕЦ | Должна быть предназначена для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м2, ПУ мембрана «дышащая», Teflon® или эквивалентУтеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м2, 3 слояЗастежка: на молнииКапюшон: с козырьком, утепленный, съемныйКарманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молниюЗащитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбкаРегулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавовСветовозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавамЦвет: темно-синий с серым.Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **7** |
| **6** | Брюки утепленные, цвет темно-синий с серымБрюки СПЕЦ | Должны быть предназначены для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м#, ПУ мембрана «дышащая», Teflon® или эквивалентУтеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м#,2 слояРегулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обувиКарманы: на молнии с клапаномУсилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.Цвет: темно-синий с серым | **7** |
| **7** | Костюм противоэнцефалитный Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС | Комплектация: куртка, брюкиТкань: смесоваяСостав: хлопок 50%, полиэфир 50%, плотность 210 г/м²Отделка: антимоскитнаяКуртка: Воротник: прилегающая стойка из трикотажа.Капюшон: плотноприлегающий с козырьком, с противомоскитной сеткой, с затяжником на затылке для регулировки размера.Застежка: на молнии до середины груди.Карманы: один нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом с застежкой на молнии, один на рукаве с клапаном на липучке для рации, один на рукаве с застежкой на молнии для мелочей.Брюки:Застежка: центральная на молнии, с двумя пуговицами на поясе.Пояс: притачной, с эластичной тесьмой по бокам.Карманы: в боковых швах с застежкой на молнии, боковые накладные с клапанами.Цвет: камуфлированный «цифра». | **26** |
| **8** | Плащ, цвет синийПлащ ФОРЕСТ | Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытиеЗастежка: на кнопках с двойной планкойКапюшон: убирается в карман воротникаЗащитные элементы: проклеенные швыРегулировки по ширине: кнопки по низу рукавовКарманы: накладные с клапанамиВентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий | **16** |
| **9** | Подшлемник летнийПодшлемник | Используется как дополнение к утепленному костюму.Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%Цвет: черный | **41** |
| **10** | Ботинки летниеБотинки Трейл ИКС КП | Верх обуви: натуральная кожаПодкладка: текстильный материал, спилок подкладочныйПодносок: композитный (200 Дж)Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C), МБС, КЩСМетод крепления: литьевойОсобенности: Светоотражающие шнурки | **73** |
| **11** | Ботинки летние для сварщикаБотинки ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП | Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочныйПодносок: композит (200 Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С(60 с))Метод крепления: литьевойЦвет: черныйОсобенности: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс». Легкий композитный подносок. Эластичная вставка внутри для удобства надевания. Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой. | **2** |
| **12** | Наколенники универсальныеНаколенники Ампаро ПОЛЮС-Т АРТ.691519 | Термостойкие наколенники с защитной чашкой устойчивы к воздействию высоких температур, искр и капель расплавленного металла, предназначены для работы в горячих цехах, а так же для сварочных работ.Для работ на твердых абразивных поверхностях.Защитная чашка из ударопрочного полиамида повышенной износостойкости.Внутренняя вставка: пенополиэтилен особой формы.Наружный защитный материал: ткань Молескин плотностью 280 г/м², 100% хлопок. | **2** |
| **13** | Каска термостойкая, цвет оранжевыйКаска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT | Термостойкая каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.Комплектация: подбородочный ременьМатериал корпуса: полиамид Zytel™ или эквивалентМатериал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожаТемпературный режим: от -50 °C до +150 °C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350 °CКрепление оголовья: в шести точках. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Регулировка оголовья: ленточнаяЗащита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного токаВес: 382 г. Цвет оранжевый | **19** |
| **14** | Каска термостойкая, цвет белыйКаска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO 76517 | Термостойкая каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.Комплектация: подбородочный ременьМатериал корпуса: полиамид Zytel™ или эквивалентМатериал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожаТемпературный режим: от -50 °C до +150 °C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350 °CКрепление оголовья: в шести точках. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Регулировка оголовья: ленточная.Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного токаВес: 382 г. Цвет белый.  | **7** |
| **15** | Каска защитная, цвет оранжевыйКаска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT | Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции.Комплектация: подбородочный ременьМатериал корпуса: полипропиленМатериал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка. Температурный режим: от -50 °C до +50 °CКрепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья: ленточная. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков.Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного токаВес: 308 г. Цвет оранжевый. | **18** |
| **16** | Щиток защитный лицевой с креплением на каску термостойкойЩиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04290 | Термостойкий лицевой щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой.Защита от ударного воздействия 14,9 Дж.Оптический класс: №1 (не дает искажений)Материал экрана: поликарбонатТолщина экрана: 2 ммРазмер экрана: 250х260 ммЗащита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры.Покрытие: против царапин и истиранияВес: 325 гРабочая температура: от -50 °С до +180 °С | **19** |
| **17** | Щиток защитный для сварщика для аргоновой сваркиЩиток сварщика защитный КН CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT с креплением на каске 05145 | Рабочая зона видимости 92 × 42 мм;Диапазон рабочих температур от -5°С до +70°С;Регулировка времени осветления от минимального (остаточное излучение сварочного шва, сильные токи) до максимального (мгновенное осветление) надежно защищает глаза сварщика от ИК- и УФ-излученийрегулировка чувствительности оптического датчика от минимальной чувствительности (сварка вблизи другого сварочного поста, яркого света) до максимальной чувствительности (скрытая дуга, малые токи) позволяет вести весь спектр сварочных работ;Покровное стекло панорамное защищает АСФ с внешней стороны от искр и брызг расплавленного металла, окалины, горячих твердых частиц при экстремальных температурах. Оптический класс 1;Подложка поликарбонатная Эталон защищает АСФ с внутренней стороны от царапин, пыли и запотевания при сварочных работах. Оптический класс 1;Регулировка затемнения - внешняя от 9 до 13 позволяет сварщику не прерывая работу, не снимая защитных перчаток настроить комфортное затемнение.Оптический датчик - 2 шт | **1** |
| **18** | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла летнийКостюм ЗЕВС | Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр.Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.Комплектация: куртка, брюкиТкань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» или эквивалентЗастежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах.Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей.Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках.Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках.Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.Цвет: черный с серым | **2** |
| **19** | Перчатки термостойкиеПерчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 термост. | ТР ТС 019/2011ТО-14.12.30-86546719-G9988-2017Уровень защиты: 12 кал/см2Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами должны быть предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.Цвет: темно-синийМатериал: метаарамид - 50%, огнестойкая вискоза – 50%Размер: 8, 9 | **96** |
| **20** | Краги (перчатки) для защиты от искр и брызг расплавленного металлаКраги G340 | Защищают руки от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур.Рекомендованы для сварщиков и работников металлургической промышленности.Свойства: защита рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металлаМатериал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм, сорт кожи – AB)Материал подкладки: хлопокЦвет: красныйРазмер: 10Рекомендовано для: Пайка твердым припоем, Шлифовка металлических деталей, Электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG), Резка газовым резаком, Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры, Сварка, Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) | **18** |
| **21** | Белье летнее трикотажноеБелье летнее | Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 180 г/м2Цвет: оливковый | **43** |
| **22** | Костюм утепленный для защиты от электродугиКостюм ЭЛЕКТРА З-10 БИО СО (кур+п/к) | Должен быть предназначен для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.Уровень защиты: 77,5 кал/см2Комплектация: куртка, полукомбинезонТкань: «БиОТерм» (или эквивалент), МВО, огнестойкая отделкаКуртка: со съёмным капюшоном и притачным утеплителем, с застёжкой на тесьму «молния». Верхние и нижние накладные карманы. Манжета с застёжкой на петлю – для регулирования по ширине.Капюшон пристёгивающийся на пуговицах, утеплённый с текстильной застёжкой. По линии талии подкладка, кулиска со шнуром и фиксатором - для регулирования по ширине.Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на тесьму «молния».Накладные боковые карманы, эргономичный крой наколенников.Цвет: васильковый с красным, со световозвращающей полосой 50 мм.Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **8** |
| **23** | Костюм летний для защиты от электродуги Костюм ЭЛЕКТРА Л-13 БИО мужской (кур+п/к) | ТР ТС 019/2011Уровень защиты: 40,0 кал/см2Комплектация: куртка, полукомбинезонТкань: «БиОТерм» (или эквивалент), МВО, огнестойкая отделка.Куртка: удлинённая, с застёжкой на тесьму «молния». Верхние и нижние накладные карманы. Манжета с застёжкой на петлю - для регулирования по ширине.Полукомбинезон: с застёжкой на тесьму «молния», бретелями. Накладные боковые карманы, эргономичный крой наколенников.Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 ммИндивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **26** |
| **24** | Жилет сигнальныйЖилет сигнальный ГАБАРИТ | Жилет должен соответствовать требованиям, предъявляемым к специальной сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014).Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность 120 г/м2.Застежка: текстильные застежи велькро.Цвет: флуоресцентный желтый. | **25** |
| **25** | Сапоги резиновыеСапоги ПВХ | Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодносок: сталь (200 Дж)Тип подошвы: однослойнаяПодошва: плотный ПВХ (от -10 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевойЦвет: оливковый | **36** |
| **26** | Костюм серый с синимКостюм ЛАГУНА НЭВИ | Комплектация: блуза, брюкиТкань: "Мастер"(или эквивалент)Состав: хлопок – 52%, полиэфир – 48%, плотность 161 г/м²Застежка: центральная на пуговицахВоротник: отложной с лацканамиРегулировки по ширине: пояс на спинкеКарманы: накладные на куртке, боковые на брюкахЦвет: серый с синим | **2** |

**Индивидуальный принт.**

**-** наносится на левую часть груди костюма:



Размеры:11см х 5см (печать многоцветная);

**-** наносится на спину костюма:



Размеры: 20см х 6 см (печать одноцветная)

**Требования к качеству товара, срок годности.**

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в РФ стандартам (ГОСТ, ТУ), подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, а также соответствовать иным требованиям, указанным в предложении о технических, функциональных характеристиках (потребительских свойств) и качественных характеристиках товаров.

Наличие сертификатов качества, свидетельств о регистрации, гигиенических сертификатов, паспортов качества заверенных подлинной печатью потенциального контрагента обязательно.

Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течении сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества.

Гарантийный срок хранения не менее 3 лет с даты изготовления.

Весь товар поставляется в цельной заводской упаковке без внутренних повреждений, имеет этикетку с информацией о производителе (наименование, адрес). Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранении в необходимых условиях.

**Технические характеристики.**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативной документации и удостоверяться паспортом, сертификатом соответствия продукции или другим документом, заверенным ОТК завода-изготовителя и органами Ростехнадзора, а также соответствовать техническим требованиям Заказчика.

Информация о спецодежде, обуви должна содержать следующие сведения:

- наименование товара должно быть понятным, конкретно и достоверно характеризовать товар, раскрывать его природу, место происхождения, позволять отличать данный товар от других.

Наименование товара должно быть нанесено четко различаемым шрифтом. Наименование товара должны соответствовать наименованиям, установленными в Национальных стандартах РФ;

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес);

- товарный знак изготовителя;

- состав;

- условия хранения;

- дата изготовления и дата упаковывания;

- информация о товаре должна быть расположена на каждой единице потребительской тары в удобном месте;

- информация должна быть четкой и легко читаемой. Маркировка должна быть четкой, не должна влиять на качество товара.

При отсутствии одного вида товара, возможна его замена на равноценный по согласованию с Покупателем.

**Предоставление образцов спецодежды, обуви, СИЗ**.

Образцы спецодежды, обуви, СИЗ должны быть направлены Заказчику по адресу: 628380, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Пыть-Ях, 1-й микрорайон «Центральный», ул. Первопроходцев, владение 6, почтой, курьерской службой иным способом.

Конверты (бандероли) с образцами спецодежды, обуви, СИЗ должны быть получены Заказчиком до даты рассмотрения заявок на участие в закупке согласно извещению. Образцы полученные в день даты рассмотрения заявок не рассматриваются и возвращаются участникам размещения заказа за счёт получателя.

На конверте с заявкой обязательно должно быть указано наименование Запроса котировок на участие, в котором подается данная заявка, а также полное наименование участника размещения заказа.

Поставщик предоставляет образцы спецодежды, обуви, СИЗ, без логотипа в соответствии с требованиями технического задания. Образцы будут возвращены участнику закупки после размещения на официальном сайте итогового протокола в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

**Условия поставки Товара после подписания договора.**

Участник, с которым заключен договор поставки, обязан предоставить полное количество запрашиваемых позиций спецодежды, обуви, указанных в настоящем техническом задании согласно условиям договора поставки, в том числе с уже насинёнными на одежду фирменными логотипами АО «ЮТЭК-Пыть-Ях».

Внешний вид поставляемой продукции должен в обязательном порядке соответствовать фотографиям, указанным в настоящем техническом задании.

|  |  |
| --- | --- |
| **от Покупателя:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Турутин****м.п.** | **от Поставщика:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****м.п.** |