|  |  |
| --- | --- |
| **Данные электронной подписи**  Владелец: Попова Татьяна Анатольевна  Организация: ООО "ТД "ВОСТОК-СЕРВИС", 4501202453 450101001  Подписано: 01.07.2022 08:16 (МСК)  **Данные сертификата**  Серийный номер: 0199466F00ADAE8DBA492B16810DB87763  Срок действия: 07.06.2022 09:35 (МСК) - 07.06.2023 09:45 (МСК)  Издатель сертификата: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" | **Данные электронной подписи**  Владелец: Турутин Александр Викторович  Организация: АО "ЮТЭК - ПЫТЬ-ЯХ", 8612011606 861201001  Подписано: 11.07.2022 06:17 (МСК)  **Данные сертификата**  Серийный номер: 032732430004AEC78F4B292474403E9E13  Срок действия: 20.12.2021 06:59 (МСК) - 20.12.2022 06:56 (МСК)  Издатель сертификата: АО "ПФ "СКБ Контур" |
| **Документ подписан электронной подписью** | **Документ подписан электронной подписью** |
| **Номер договора**: 2022.108057  **Место подписания**: Электронная площадка www.rts-tender.ru  **Реестровый номер закупки**: 32211456641 |  |

Приложение № 1

к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_. \_\_\_\_\_\_\_.2022

**Спецификация**

**на поставку специальной одежды, обуви, СИЗ для работников АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | | **Наименование товара** | | | | **Размеры** | | | | | **Ед. изм.** | | | | **Кол-во** | | | | **Цена за единицу без НДС, руб.** | | | | **Стоимость без НДС, руб.** | | | | **НДС 20%\*** | | | | **Стоимость с учетом НДС 20%.\*** | | | |
| **1** | | | | **Костюм, цвет темно-синий с желтым**  **Костюм САТУРН-Н** | | | | ***48-50/158-164*** | | | | | **комплект** | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***48-50/170-176*** | | | | | ***13*** | | | |
| ***48-50/182-188*** | | | | | ***7*** | | | |
| ***44-46/158-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | | ***8*** | | | |
| ***44-46/182-188*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***60-62/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***68-70/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | | ***8*** | | | |
| ***56-58/182-189*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | | ***5*** | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | | ***5*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***53*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2** | | | | **Куртка на молнии, цвет темно-синий с серым**  **Куртка СПЕЦ на молнии** | | | | ***44-46/170-176*** | | | | | **штук** | | | | ***3*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/158-164*** | | | | |  | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***7*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **3** | | | | **Брюки, цвет темно-синий с серым**  **Куртка СПЕЦ на молнии** | | | | ***44-46/170-176*** | | | | | **штук** | | | | ***3*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/158-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***7*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4** | | | | **Костюм утепленный, цвет-синий с красным**  **Костюм АНГАРА** | | | | ***48-50/158-164*** | | | | | **комплект** | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***48-50/170-176*** | | | | | ***6*** | | | |
| ***48-50/182-188*** | | | | | ***5*** | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | | ***5*** | | | |
| ***44-46/182-188*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***68-70/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | | ***5*** | | | |
| ***56-58/182-189*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | | ***5*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***33*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5** | | | | **Куртка утепленная, цвет темно-синий с серым** | | | | ***48-50/170-176*** | | | | | **штук** | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/168-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***7*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **6** | | | | **Брюки утепленные, цвет темно-синий с серым** | | | | ***48-50/170-176*** | | | | | **штук** | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/158-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***7*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **7** | | | | **Костюм противоэнцефалитный** | | | | ***52-54/182-188*** | | | | | **комплект** | | | | ***3*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | | ***3*** | | | |
| ***44-46/158-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | | ***5*** | | | |
| ***44-46/182-188*** | | | | | ***3*** | | | |
| ***48-50/158-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/170-176*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | | ***4*** | | | |
| ***56-58/182-188*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***64-66/182-188*** | | | | | ***2*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***26*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **8** | | | | **Плащ, цвет синий**  **Плащ ФОРЕСТ** | | | | ***44-46/170-176*** | | | | | **штук** | | | | ***3*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***44-46/158-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***44-46/182-188*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/158-164*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48- 50/170-176*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***48- 50/182-188*** | | | | | ***1*** | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | | ***4*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | | ***3*** | | | |
| ***56-58/182-188*** | | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***16*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **9** | | | | **Подшлемник летний**  **Подшлемник** | | | |  | | | | | **штук** | | | | ***41*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **10** | | | | **Ботинки летние**  **Ботинки Трейл ИКС КП** | | | | ***размер 38*** | | | | | **пары** | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***размер 39*** | | | | |  | | | | ***1*** | | | |
| ***размер 40*** | | | | | ***9*** | | | |
| ***размер 41*** | | | | | ***11*** | | | |
| ***размер 42*** | | | | | ***9*** | | | |
| ***размер 43*** | | | | | ***19*** | | | |
| ***размер 44*** | | | | | ***12*** | | | |
| ***размер 45*** | | | | | ***7*** | | | |
| ***размер 46*** | | | | | ***2*** | | | |
| ***размер 47*** | | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***73*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **11** | | | | **Ботинки летние для сварщика** | | | | ***размер 42*** | | | | | **пары** | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***размер 43*** | | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **12** | | | | **Каска термостойкая, цвет оранжевыйКаска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT** | | | | |  | | | | **штук** | | | | ***19*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **13** | | | | **Каска термостойкая, цвет белый**  **Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO 76517** | | | | |  | | | | **штук** | | | | ***7*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **14** | | | | **Каска защитная, цвет оранжевый**  **Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT** | | | | |  | | | | **штук** | | | | ***18*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **15** | | | | **Щиток защитный лицевой с креплением на каску термостойкой**  **Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04290** | | | | |  | | | | **штук** | | | | ***19*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **16** | | | | **Щиток защитный для сварщика для аргоновой сварки**  Щиток сварщика защитный КН CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT с креплением на каске 05145 | | | | |  | | | | **штук** | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **17** | | | | **Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла летний**  **Костюм ЗЕВС** | | | | | ***56-58/182-188*** | | | | **комплект** | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **18** | | | | **Перчатки термостойкие**  **Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 термост.** | | | | |  | | | | **пара** | | | | ***96*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **19** | | | | **Краги (перчатки) для защиты от искр и брызг расплавленного металла**  **Краги G340** | | | | |  | | | | **пара** | | | | ***18*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20** | | | | **Белье летнее трикотажное**  **Белье летнее** | | | | | ***44-46/158-164*** | | | | **комплект** | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | ***5*** | | | |
| ***44-46/182-188*** | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/158-164*** | | | | ***2*** | | | |
| ***48-50/170-176*** | | | | ***8*** | | | |
| ***48-50/182-188*** | | | | ***7*** | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | ***6*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | ***5*** | | | |
| ***56-58/158-164*** | | | | ***1*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | ***4*** | | | |
| ***56-58/182-188*** | | | | ***1*** | | | |
| ***60-62/170-176*** | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***43*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **21** | | | | **Костюм утепленный для защиты от электродуги**  **Костюм ЭЛЕКТРА З-10 БИО СО (кур+п/к)** | | | | | ***44-46/170-176*** | | | | **комплект** | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***48-50/170-176*** | | | |  | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***48-50/182-188*** | | | | ***1*** | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | ***1*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | ***2*** | | | |
| ***64-66/182-188*** | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***12*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **22** | | | | **Костюм летний для защиты от электродуги**  **Костюм ЭЛЕКТРА Л-13 БИО мужской (кур+п/к)** | | | | | ***44-46/182-188*** | | | | **комплект** | | | | ***1*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | ***1*** | | | |
| ***48-50/158-164*** | | | | ***2*** | | | |
| ***48-50/170-176*** | | | | ***4*** | | | |
| ***48-50/182-188*** | | | | ***2*** | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | ***5*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | ***5*** | | | |
| ***56-58/158-164*** | | | | ***1*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | ***2*** | | | |
| ***56-58/192-200*** | | | | ***1*** | | | |
| ***64-66/182-188*** | | | | ***2*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***26*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **23** | | | | **Жилет сигнальный**  **Жилет сигнальный ГАБАРИТ** | | | | | ***48-50/158-164*** | | | | **штук** | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***48-50/182-188*** | | | | ***3*** | | | |
| ***48-50/170-176*** | | | | ***1*** | | | |
| ***44-46/170-176*** | | | | ***4*** | | | |
| ***52-54/182-188*** | | | | ***3*** | | | |
| ***52-54/170-176*** | | | | ***4*** | | | |
| ***56-58/170-176*** | | | | ***4*** | | | |
| ***56-58/182-188*** | | | | ***3*** | | | |
| ***68-70/170-176*** | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***25*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **24** | | | | **Сапоги резиновые**  **Сапоги ПВХ** | | | | | ***на размер 38*** | | | | **пара** | | | | ***5*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***на размер 40*** | | | | ***6*** | | | |
| ***на размер 41*** | | | | ***5*** | | | |
| ***на размер 42*** | | | | ***4*** | | | |
| ***на размер 43*** | | | | ***9*** | | | |
| ***на размер 44*** | | | | ***5*** | | | |
| ***на размер 45*** | | | | ***1*** | | | |
| ***на размер 46*** | | | | ***1*** | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | ***36*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **25** | | | | **Наколенники универсальные** | | | | |  | | | | **пара** | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **26** | | | | **Костюм серый с синим**  Костюм ЛАГУНА НЭВИ | | | | | ***52-54/158-164*** | | | | **комплект** | | | | ***2*** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| ***\*Заполняется в случае если Поставщик в соответствии с НК РФ является его налогоплательщиком.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **от Покупателя:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Турутин**  **м.п.** | | | | | | | | | | | | | | | | | **от Поставщика:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_. \_\_\_\_\_\_\_.2022

**Техническое задание**

**на поставку специальной одежды, обуви, СИЗ для работников АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» на 2022 год**

**Техническое задание**

**на поставку спецодежды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание, технические характеристики** | **Количество** |
| **1** | Костюм, цвет темно-синий с желтым  Костюм САТУРН-Н | Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, хлопок - 50%, полиэфир - 50%, плотность 215 г/м2, ВО Застежка: супатная Воротник: отложной Карманы: на куртке - накладные полуобъемные с клапанами, на брюках - накладные полуобъемные Цвет: темно-синий с желтым  Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **53** |
| **2** | Куртка на молнии, цвет темно-синий с серым Куртка СПЕЦ на молнии | Ткань: «Томбой» (Carrington) или эквивалент Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м² Отделка: МВО, К50 Застежка: центральная на молнии Воротник: стойка с застежкой на кнопке Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска Цвет: темно-синий с серым  Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **7** |
| **3** | Брюки, цвет темно-синий с серым  Куртка СПЕЦ на молнии | Ткань: «Томбой» (Carrington) или эквивалент  Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м2  Отделка: МВО, К50  Застежка: центральная на пуговицах  Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам  Карманы: боковые карманы, накладной карман с клапаном на задней половинке, карман для инструментов  Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей  Цвет: темно-синий с серым | **7** |
| **4** | Костюм утепленный, цвет синий с красным  Костюм АНГАРА | Должен быть предназначен для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.  Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 240 г/м2, ВО. Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м2, куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, регулируется Воротник: стойка со съемным меховым воротником Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке. Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона Цвет: темно-синий с красным.  Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» | **33** |
| **5** | Куртка утепленная, цвет темно-синий с серым  Куртка СПЕЦ | Должна быть предназначена для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.  Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м2, ПУ мембрана «дышащая», Teflon® или эквивалент Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м2, 3 слоя Застежка: на молнии Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам Цвет: темно-синий с серым.  Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **7** |
| **6** | Брюки утепленные, цвет темно-синий с серым  Брюки СПЕЦ | Должны быть предназначены для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.  Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м#, ПУ мембрана «дышащая», Teflon® или эквивалент  Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м#,2 слоя  Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви  Карманы: на молнии с клапаном  Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.  Цвет: темно-синий с серым | **7** |
| **7** | Костюм противоэнцефалитный Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС | Комплектация: куртка, брюки  Ткань: смесовая  Состав: хлопок 50%, полиэфир 50%, плотность 210 г/м²  Отделка: антимоскитная  Куртка:  Воротник: прилегающая стойка из трикотажа.  Капюшон: плотноприлегающий с козырьком, с противомоскитной сеткой, с затяжником на затылке для регулировки размера.  Застежка: на молнии до середины груди.  Карманы: один нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом с застежкой на молнии, один на рукаве с клапаном на липучке для рации, один на рукаве с застежкой на молнии для мелочей.  Брюки:  Застежка: центральная на молнии, с двумя пуговицами на поясе.  Пояс: притачной, с эластичной тесьмой по бокам.  Карманы: в боковых швах с застежкой на молнии, боковые накладные с клапанами.  Цвет: камуфлированный «цифра». | **26** |
| **8** | Плащ, цвет синий  Плащ ФОРЕСТ | Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытие Застежка: на кнопках с двойной планкой Капюшон: убирается в карман воротника Защитные элементы: проклеенные швы Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов Карманы: накладные с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка  Цвет: синий | **16** |
| **9** | Подшлемник летний  Подшлемник | Используется как дополнение к утепленному костюму. Материал: шерсть - 30%, акрил - 70% Цвет: черный | **41** |
| **10** | Ботинки летние  Ботинки Трейл ИКС КП | Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композитный (200 Дж) Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C), МБС, КЩС Метод крепления: литьевой Особенности: Светоотражающие шнурки | **73** |
| **11** | Ботинки летние для сварщика  Ботинки ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП | Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)  Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный  Подносок: композит (200 Дж)  Тип подошвы: двухслойная  Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С(60 с))  Метод крепления: литьевой  Цвет: черный  Особенности: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс». Легкий композитный подносок. Эластичная вставка внутри для удобства надевания. Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой. | **2** |
| **12** | Наколенники универсальные  Наколенники Ампаро ПОЛЮС-Т АРТ.691519 | Термостойкие наколенники с защитной чашкой устойчивы к воздействию высоких температур, искр и капель расплавленного металла, предназначены для работы в горячих цехах, а так же для сварочных работ.  Для работ на твердых абразивных поверхностях.  Защитная чашка из ударопрочного полиамида повышенной износостойкости.  Внутренняя вставка: пенополиэтилен особой формы.  Наружный защитный материал: ткань Молескин плотностью 280 г/м², 100% хлопок. | **2** |
| **13** | Каска термостойкая, цвет оранжевый  Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT | Термостойкая каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги. Комплектация: подбородочный ремень Материал корпуса: полиамид Zytel™ или эквивалент Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа Температурный режим: от -50 °C до +150 °C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350 °C Крепление оголовья: в шести точках. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Регулировка оголовья: ленточная Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока Вес: 382 г. Цвет оранжевый | **19** |
| **14** | Каска термостойкая, цвет белый  Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO 76517 | Термостойкая каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги. Комплектация: подбородочный ремень Материал корпуса: полиамид Zytel™ или эквивалент Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа Температурный режим: от -50 °C до +150 °C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350 °C Крепление оголовья: в шести точках. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Регулировка оголовья: ленточная. Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока Вес: 382 г. Цвет белый. | **7** |
| **15** | Каска защитная, цвет оранжевый  Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT | Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции. Комплектация: подбородочный ремень Материал корпуса: полипропилен Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка.  Температурный режим: от -50 °C до +50 °C Крепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья: ленточная. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока Вес: 308 г. Цвет оранжевый. | **18** |
| **16** | Щиток защитный лицевой с креплением на каску термостойкой  Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04290 | Термостойкий лицевой щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия 14,9 Дж. Оптический класс: №1 (не дает искажений) Материал экрана: поликарбонат Толщина экрана: 2 мм Размер экрана: 250х260 мм Защита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры. Покрытие: против царапин и истирания Вес: 325 г Рабочая температура: от -50 °С до +180 °С | **19** |
| **17** | Щиток защитный для сварщика для аргоновой сварки  Щиток сварщика защитный КН CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT с креплением на каске 05145 | Рабочая зона видимости 92 × 42 мм;  Диапазон рабочих температур от -5°С до +70°С;  Регулировка времени осветления от минимального (остаточное излучение сварочного шва, сильные токи) до максимального (мгновенное осветление) надежно защищает глаза сварщика от ИК- и УФ-излучений  регулировка чувствительности оптического датчика от минимальной чувствительности (сварка вблизи другого сварочного поста, яркого света) до максимальной чувствительности (скрытая дуга, малые токи) позволяет вести весь спектр сварочных работ;  Покровное стекло панорамное защищает АСФ с внешней стороны от искр и брызг расплавленного металла, окалины, горячих твердых частиц при экстремальных температурах. Оптический класс 1;  Подложка поликарбонатная Эталон защищает АСФ с внутренней стороны от царапин, пыли и запотевания при сварочных работах. Оптический класс 1;  Регулировка затемнения - внешняя от 9 до 13 позволяет сварщику не прерывая работу, не снимая защитных перчаток настроить комфортное затемнение.  Оптический датчик - 2 шт | **1** |
| **18** | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла летний  Костюм ЗЕВС | Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр.  Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.  Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.  Комплектация: куртка, брюки  Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» или эквивалент  Застежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах.  Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей.  Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках.  Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках.  Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.  Цвет: черный с серым | **2** |
| **19** | Перчатки термостойкие  Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 термост. | ТР ТС 019/2011 ТО-14.12.30-86546719-G9988-2017 Уровень защиты: 12 кал/см2 Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами должны быть предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени. Цвет: темно-синий Материал: метаарамид - 50%, огнестойкая вискоза – 50% Размер: 8, 9 | **96** |
| **20** | Краги (перчатки) для защиты от искр и брызг расплавленного металла  Краги G340 | Защищают руки от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур. Рекомендованы для сварщиков и работников металлургической промышленности. Свойства: защита рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм, сорт кожи – AB) Материал подкладки: хлопок Цвет: красный Размер: 10 Рекомендовано для: Пайка твердым припоем, Шлифовка металлических деталей, Электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG), Резка газовым резаком, Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры, Сварка, Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) | **18** |
| **21** | Белье летнее трикотажное  Белье летнее | Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 180 г/м2 Цвет: оливковый | **43** |
| **22** | Костюм утепленный для защиты от электродуги  Костюм ЭЛЕКТРА З-10 БИО СО (кур+п/к) | Должен быть предназначен для эксплуатации в IV и особом климатическом поясе.  Уровень защиты: 77,5 кал/см2 Комплектация: куртка, полукомбинезон Ткань: «БиОТерм» (или эквивалент), МВО, огнестойкая отделка Куртка: со съёмным капюшоном и притачным утеплителем, с застёжкой на тесьму «молния».  Верхние и нижние накладные карманы. Манжета с застёжкой на петлю – для регулирования по ширине. Капюшон пристёгивающийся на пуговицах, утеплённый с текстильной застёжкой.  По линии талии подкладка, кулиска со шнуром и фиксатором - для регулирования по ширине. Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на тесьму «молния». Накладные боковые карманы, эргономичный крой наколенников. Цвет: васильковый с красным, со световозвращающей полосой 50 мм.  Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **8** |
| **23** | Костюм летний для защиты от электродуги Костюм ЭЛЕКТРА Л-13 БИО мужской (кур+п/к) | ТР ТС 019/2011 Уровень защиты: 40,0 кал/см2 Комплектация: куртка, полукомбинезон Ткань: «БиОТерм» (или эквивалент), МВО, огнестойкая отделка. Куртка: удлинённая, с застёжкой на тесьму «молния».  Верхние и нижние накладные карманы. Манжета с застёжкой на петлю - для регулирования по ширине. Полукомбинезон: с застёжкой на тесьму «молния», бретелями.  Накладные боковые карманы, эргономичный крой наколенников. Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм  Индивидуальный принт с нанесением на левую часть груди и на спину фирменного логотипа АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». | **26** |
| **24** | Жилет сигнальный  Жилет сигнальный ГАБАРИТ | Жилет должен соответствовать требованиям, предъявляемым к специальной сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014). Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность 120 г/м2.  Застежка: текстильные застежи велькро. Цвет: флуоресцентный желтый. | **25** |
| **25** | Сапоги резиновыеСапоги ПВХ | Верх обуви: ПВХ Подкладка: трикотаж Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от -10 °C до +30 °C) Метод крепления: литьевой Цвет: оливковый | **36** |
| **26** | Костюм серый с синим  Костюм ЛАГУНА НЭВИ | Комплектация: блуза, брюки  Ткань: "Мастер"(или эквивалент)  Состав: хлопок – 52%, полиэфир – 48%, плотность 161 г/м²  Застежка: центральная на пуговицах  Воротник: отложной с лацканами  Регулировки по ширине: пояс на спинке  Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках  Цвет: серый с синим | **2** |

**Индивидуальный принт.**

**-** наносится на левую часть груди костюма:



Размеры:11см х 5см (печать многоцветная);

**-** наносится на спину костюма:



Размеры: 20см х 6 см (печать одноцветная)

**Требования к качеству товара, срок годности.**

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в РФ стандартам (ГОСТ, ТУ), подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, а также соответствовать иным требованиям, указанным в предложении о технических, функциональных характеристиках (потребительских свойств) и качественных характеристиках товаров.

Наличие сертификатов качества, свидетельств о регистрации, гигиенических сертификатов, паспортов качества заверенных подлинной печатью потенциального контрагента обязательно.

Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течении сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества.

Гарантийный срок хранения не менее 3 лет с даты изготовления.

Весь товар поставляется в цельной заводской упаковке без внутренних повреждений, имеет этикетку с информацией о производителе (наименование, адрес). Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранении в необходимых условиях.

**Технические характеристики.**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативной документации и удостоверяться паспортом, сертификатом соответствия продукции или другим документом, заверенным ОТК завода-изготовителя и органами Ростехнадзора, а также соответствовать техническим требованиям Заказчика.

Информация о спецодежде, обуви должна содержать следующие сведения:

- наименование товара должно быть понятным, конкретно и достоверно характеризовать товар, раскрывать его природу, место происхождения, позволять отличать данный товар от других.

Наименование товара должно быть нанесено четко различаемым шрифтом. Наименование товара должны соответствовать наименованиям, установленными в Национальных стандартах РФ;

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес);

- товарный знак изготовителя;

- состав;

- условия хранения;

- дата изготовления и дата упаковывания;

- информация о товаре должна быть расположена на каждой единице потребительской тары в удобном месте;

- информация должна быть четкой и легко читаемой. Маркировка должна быть четкой, не должна влиять на качество товара.

При отсутствии одного вида товара, возможна его замена на равноценный по согласованию с Покупателем.

**Предоставление образцов спецодежды, обуви, СИЗ**.

Образцы спецодежды, обуви, СИЗ должны быть направлены Заказчику по адресу: 628380, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Пыть-Ях, 1-й микрорайон «Центральный», ул. Первопроходцев, владение 6, почтой, курьерской службой иным способом.

Конверты (бандероли) с образцами спецодежды, обуви, СИЗ должны быть получены Заказчиком до даты рассмотрения заявок на участие в закупке согласно извещению. Образцы полученные в день даты рассмотрения заявок не рассматриваются и возвращаются участникам размещения заказа за счёт получателя.

На конверте с заявкой обязательно должно быть указано наименование Запроса котировок на участие, в котором подается данная заявка, а также полное наименование участника размещения заказа.

Поставщик предоставляет образцы спецодежды, обуви, СИЗ, без логотипа в соответствии с требованиями технического задания. Образцы будут возвращены участнику закупки после размещения на официальном сайте итогового протокола в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

**Условия поставки Товара после подписания договора.**

Участник, с которым заключен договор поставки, обязан предоставить полное количество запрашиваемых позиций спецодежды, обуви, указанных в настоящем техническом задании согласно условиям договора поставки, в том числе с уже насинёнными на одежду фирменными логотипами АО «ЮТЭК-Пыть-Ях».

Внешний вид поставляемой продукции должен в обязательном порядке соответствовать фотографиям, указанным в настоящем техническом задании.

|  |  |
| --- | --- |
| **от Покупателя:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Турутин**  **м.п.** | **от Поставщика:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |